

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vs** | **R1** | **R2** | **R3** | **R4** | **RT** | **VR1** | **VR2** | **VR3** | **VR4** | **IT** |
| **1** | **50V** | **1k5Ω** | **1kΩ** | **1k2Ω** | **800Ω** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **25V** | **220Ω** | **150Ω** | **75Ω** |  |  |  |  | **3.03V** |  |  |
| **3** | **30V** | **15kΩ** |  | **8k2Ω** | **12kΩ** |  |  |  |  | **7.67V** |  |
| **4** | **12V** | **50Ω** |  | **60Ω** | **56Ω** |  |  |  | **3.58V** |  |  |
| **5** | **18V** |  | **92kΩ** |  | **100kΩ** |  | **4.82V** |  |  |  | **38.5uA** |
| **6** | **65V** |  | **15kΩ** | **11kΩ** |  |  | **20.52V** | **17.1V** |  |  | **1.14mA** |
| **7** | **75V** | **1k75Ω** |  | **1k25Ω** | **1k8Ω** |  |  | **12.93V** | **16.16V** |  |  |
| **8** | **100V** | **10Ω** |  | **4Ω** |  |  |  | **45V** |  |  | **2.5A** |
| **9** | **200V** | **820kΩ** | **900kΩ** |  |  |  |  |  | **70.6V** | **51.6V** | **45.25uA** |
| **10** | **120V** |  | **12k5Ω** | **10k2Ω** | **13k5Ω** | **48kΩ** | **29.5V** |  |  |  |  |